Page 1 : Matériel, software et compétences - Fudjiland : Bricolage de consoles oldies et cartmodding

Voici la version G o o g l e de la page mise en cache de http://www.fudjiland.com/sections.php?op=viewarticle&artid=4 extraite le 1 août 2007 18:46:25 GMT.
La version « En cache » proposée par G o o g l e correspond à la page telle qu’elle se présentait lors de la dernière consultation effectuée par Google.
Il se peut que la page ait été modifiée depuis cette date. Cliquez ici pour consulter la page actuelle (sans mises en valeur).
Cette page mise en cache peut renvoyer à des images qui ne sont plus disponibles. Cliquez ici pour obtenir uniquement le texte mis en cache.
Pour créer un lien avec cette page ou l'inclure dans vos favoris/signets, utilisez l'adresse suivante : `http://www.google.com/search?q=cache:3uhWZzWq7dgJ:www.fudjiland.com/sections.php%3Fop%3Dviewarticle%26artid%3D4+fudjiland&hl=fr&ct=clnk&cd=130&gl=fr`.
Google n'est ni affilié aux auteurs de cette page ni responsable de son contenu.

Les termes de recherche suivants ont été mis en valeur : | fudjiland

Menu

- News
- Dossiers
- Downloads
- Liens
- Forums
- Membres
- Profile

Langage
En ligne :
2 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Devenez membre privilégié en cliquant ici
Activité du Site
Pages vues depuis 01/04/2006 : 94 143

- Nb. de Membres : 78
- Nb. d'Articles : 8
- Nb. de Forums : 0
- Nb. de Sujets : 2
- Nb. de Critiques : 0

Top 10 Statistiques

Page 1 : Matériel, software et compétences

(390 mots dans ce texte ) - lu : 1520 Fois

Ce tutorial a pour but de vous permettre de modifier vous-même vos cartouches super nintendo grâce à des composants programmables : les Eproms.

Avec ces infos, vous devriez pouvoir faire tourner des jeux ou des homebrew sur votre console, l'intérêt étant bien évidement d'utiliser des roms traduites sur le vrai hardware ;)

Ce document est en perpetuel changement ...

## 1) Materiel et compétences requis.

Avant de vous lancer dans l'aventure, faites bien l'inventaire de tout ce qu'il vous faut. Si vous n'êtes pas équipés au départ, attendez-vous à devoir faire pas mal d'investissements.

Outils :

-Un bon fer à souder

-Un programmateur d'eproms compatible avec les 27c801

-Un effaceur D'eproms (utile pour récupérer une eprom dont les données sont corrompues)

-Une pince d'électricien

-Une clé étoile pour démonter les cartouches (pas obligatoire)

-Un multimètre est toujours utile, mais pas obligatoire.

-Une super nintendo avec switch 60 hz, la console sera ouverte pour les essais de la cartouche.

Composants et consommable :

-Une cartouche du jeu original que vous allez franciser.

-Une cartouche avec un pcb contenant tout ce qui est utile au jeu (sram 64 kb et pile pour FF5) et qui utilise d'origine tous les pins de la rom, par exemple un SHVC-J3M-20.

Vous trouverez des infos sur les pcb ICI et LA .

-Une ou plusieurs EPROMs, j'utilise des 27c801 mais il est possible d'en utiliser d'autres, dans ce cas il faudra modifier les connections pour en tenir compte.

Une 27c801 fait 8Mb donc 1 Méga octet, il vous faut assez d'eproms pour que votre jeu entre (FFV =3 EPROMS, FFVI = 4 EPROMS, Tales of Fantasy = 6 EPROMS etc)

-Un contrôleur 74LS139

-De l'étain

-Une nappe (ide par exemple)

-Du scotch d'électricien, de couleur foncé de préférence.

Software :

-Le patch du jeu que vous voulez faire

-La rom du jeu. ATTENTION : il faut que la rom soit exactement celle pour laquelle est fait le patch, lisez bien les .nfo.

-SNESTOOLS

-Le programme qui accompagne votre programmateur d'eprom.

-Un émulateur (Zsnes ou Snes9x)

Compétences :

-Savoir souder

-Etre minutieux

-Etre trèèès patient ;)

Retour à la sous-rubrique :

- Modifier une Cartouche Super Nintendo avec des Eproms : bases et application à un jeu hirom : Final Fantasy 5

Autres publications de la sous-rubrique :

- Page 2 : Préparation des Fichiers et des Eproms

- Page 3 : Finalisation