Dézoner le port manette d'une Super Nintendo Pal. - Fudjiland : Bricolage de consoles oldies et cartmodding

Voici la version G o o g l e de la page mise en cache de http://www.fudjiland.com/sections.php?op=viewarticle&artid=8 extraite le 5 août 2007 04:28:30 GMT.
La version « En cache » proposée par G o o g l e correspond à la page telle qu’elle se présentait lors de la dernière consultation effectuée par Google.
Il se peut que la page ait été modifiée depuis cette date. Cliquez ici pour consulter la page actuelle (sans mises en valeur).
Cette page mise en cache peut renvoyer à des images qui ne sont plus disponibles. Cliquez ici pour obtenir uniquement le texte mis en cache.
Pour créer un lien avec cette page ou l'inclure dans vos favoris/signets, utilisez l'adresse suivante : `http://www.google.com/search?q=cache:aNFpD4gXllkJ:www.fudjiland.com/sections.php%3Fop%3Dviewarticle%26artid%3D8+fudjiland&hl=fr&ct=clnk&cd=45&gl=fr`.
Google n'est ni affilié aux auteurs de cette page ni responsable de son contenu.

Les termes de recherche suivants ont été mis en valeur : | fudjiland

Menu

- News
- Dossiers
- Downloads
- Liens
- Forums
- Membres
- Profile

Langage
En ligne :
1 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Devenez membre privilégié en cliquant ici
Activité du Site
Pages vues depuis 01/04/2006 : 94 848

- Nb. de Membres : 79
- Nb. d'Articles : 8
- Nb. de Forums : 0
- Nb. de Sujets : 2
- Nb. de Critiques : 0

Top 10 Statistiques

Dézoner le port manette d'une Super Nintendo Pal.

(188 mots dans ce texte ) - lu : 651 Fois

La super nintendo européenne fut la version de la snes la plus bridée par nintendo. Bridée pour éviter l'import, bien sur. En plus de la protection PAL, du 50 Hz et du port cartouche n'acceptant pas les jeux us, il y a une autre protection, plus surprenante qui empêche l'utilisation de pads étrangers. Voici comment faire sauter cette protection ...
La manipulation à faire est très simple, il va falloir démonter et souder 6 points sur le port manette.
Materiel :
-tournevis spécial nintendo ou clé facom de 4
-fer à souder étain
-du fil
La modification :
Commencez par débrancher la console, puis actionnez le bouton ON/OFF pour vider le jus.
Utilisez la clé facom pour ouvrir la snes, débranchez le port manette et retirez-le.
Au dos du port manette se trouve un petit pcb, c'est là qu'il y aura des soudures à faire.
Voici les points à relier, préparez 3 fils courts et faites les ponts.
Et voilà le travail :)
Retour à la sous-rubrique :

- Nintendo

Autres publications de la sous-rubrique :

- Switcher une Super Nintendo + Technique ultime pour faire passer tous les jeux.

- Modifier la nationalité de son jeu Snes.