Fabriquez vos dust-cover pour proteger les connecteurs de vos cartouches - Fudjiland : Bricolage de consoles oldies et cartmodding

Voici la version G o o g l e de la page mise en cache de http://www.fudjiland.com/sections.php?op=viewarticle&artid=33 extraite le 27 juil 2007 05:11:17 GMT.
La version « En cache » proposée par G o o g l e correspond à la page telle qu’elle se présentait lors de la dernière consultation effectuée par Google.
Il se peut que la page ait été modifiée depuis cette date. Cliquez ici pour consulter la page actuelle (sans mises en valeur).
Cette page mise en cache peut renvoyer à des images qui ne sont plus disponibles. Cliquez ici pour obtenir uniquement le texte mis en cache.
Pour créer un lien avec cette page ou l'inclure dans vos favoris/signets, utilisez l'adresse suivante : `http://www.google.com/search?q=cache:d31r1DAO900J:www.fudjiland.com/sections.php%3Fop%3Dviewarticle%26artid%3D33+fudjiland&hl=fr&ct=clnk&cd=47&gl=fr`.
Google n'est ni affilié aux auteurs de cette page ni responsable de son contenu.

Les termes de recherche suivants ont été mis en valeur : | fudjiland

Menu

- News
- Dossiers
- Downloads
- Liens
- Forums
- Membres
- Profile

Langage
En ligne :
2 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Devenez membre privilégié en cliquant ici
Activité du Site
Pages vues depuis 01/04/2006 : 93 131

- Nb. de Membres : 77
- Nb. d'Articles : 8
- Nb. de Forums : 0
- Nb. de Sujets : 2
- Nb. de Critiques : 0

Top 10 Statistiques

Fabriquez vos dust-cover pour proteger les connecteurs de vos cartouches

(492 mots dans ce texte ) - lu : 313 Fois

Ce mini tuto a pour but de vous permetre d'enfin en finir avec le passage à la soufflerie pour faire tourner vos bon vieux jeux cartouches.
Les cartouches snes américaines ont toujours eu en bonus les fameux dust-covers. Ces petites protections de plastiques avaient pour but d'empecher la poussière d'encrasser les connecteurs, évidement pour nous, nada, on va y remédier.
Pour commencer, le matos, c'est simple : du latex liquide (10-15€ le litre dans les boutiques d'art plastique), un marqueur, un cutter, un recipient à fond plat et une cartouche.
Je place tout de suite le disclamer car il faut quand meme faire gaffe :
ATTENTION : l'appelation latex liquide peut englober plusieures produits différents souvent toxiques, et la vrai sève végétale est plutot rare. Donc déconnez pas en vous tartinant la tronche avec.
Par ailleur, pour garder la solution liquide, les industriels utilisent pratiquement tout le temps de l'ammoniac. Ce produit provoque des séquelles dans les poumons donc lieu aèré obligatoire !!
Sur ce, on continu ;)
Donc, avec le marqueur vous dessinez la forme du connecteur sur une plaque de plastique semi rigide genre classeur transparent.
Vous le faites plusieures fois pour recouvrir une superficie légèrement inférieure à la taille du récipient.
Ensuite, vous découpez avec le cutter selon les traits. Essayez de rajouter 1mm en largeure (ce serra utile plus tard).
Maintenant vous avez votre outil. Pour éviter de vous crader les doigts, fixez y une languette qui servira de manche.
On attaque le "moment", versez une dose de latex dans le recipient, de manière à couvrir l'outil.
Le but du jeu, maintenant, c'est de faire des aller-retours entre la cuve en latex et le sèchage.
Pour sècher, ben soleil, ventillateur ou mieu : sèche cheveux.
Perso, pour éviter les bulles, je mets l'outil dans la cuve les pattes en l'air, et je racle la surface au moment du sèchage. Les bules aiment se mettre dans les recoins, c'est pour ça que les languettes sont plus larges que le connecteur original.
Pour accélèrer le processus, il est possible d'utiliser un durcisseur, souvent vendu à coté du latex.
Au bout d'un moment, le latex aurra pris de l'epaisseur.
Vous pouvez mettre l'outil au sèchage et passer à un autre.
Evitez de travailler le latex quand il est blanc car il se casse facilement. Sec, le latex est jaune-crade et translucide.
Une fois sec, découpez vos dust cover et ajustez leur hauteure à la cartouche avec des ciseaux.
Et voilà :)
Retour à la sous-rubrique :

- Divers

Autres publications de la sous-rubrique :

- Supprimer toutes les saves d'un jeux Super Nintendo.

- Faire son propre tournevis pour démonter ses cartouches Super Nintendo.