Une vraie sortie audio pour la Super Nintendo. - Fudjiland : Bricolage de consoles oldies et cartmodding

Voici la version G o o g l e de la page mise en cache de http://www.fudjiland.com/sections.php?op=viewarticle&artid=10 extraite le 27 juil 2007 05:11:23 GMT.
La version « En cache » proposée par G o o g l e correspond à la page telle qu’elle se présentait lors de la dernière consultation effectuée par Google.
Il se peut que la page ait été modifiée depuis cette date. Cliquez ici pour consulter la page actuelle (sans mises en valeur).
Cette page mise en cache peut renvoyer à des images qui ne sont plus disponibles. Cliquez ici pour obtenir uniquement le texte mis en cache.
Pour créer un lien avec cette page ou l'inclure dans vos favoris/signets, utilisez l'adresse suivante : `http://www.google.com/search?q=cache:Va_7RC6O_5cJ:www.fudjiland.com/sections.php%3Fop%3Dviewarticle%26artid%3D10+fudjiland&hl=fr&ct=clnk&cd=53&gl=fr`.
Google n'est ni affilié aux auteurs de cette page ni responsable de son contenu.

Les termes de recherche suivants ont été mis en valeur : | fudjiland

Menu

- News
- Dossiers
- Downloads
- Liens
- Forums
- Membres
- Profile

Langage
En ligne :
2 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Devenez membre privilégié en cliquant ici
Activité du Site
Pages vues depuis 01/04/2006 : 93 132

- Nb. de Membres : 77
- Nb. d'Articles : 8
- Nb. de Forums : 0
- Nb. de Sujets : 2
- Nb. de Critiques : 0

Top 10 Statistiques

Ce menu contient presque toutes les fonctions de base disponibles dans NPDS

Une vraie sortie audio pour la Super Nintendo.

(687 mots dans ce texte ) - lu : 551 Fois

Une vraie sortie audio pour la super nintendo [02/04/2005] Cette petite modif explique comment rajouter une sortie stéréo pour pouvoir brancher la console sur un ampli sans avoir à utiliser le câble gamecube qui gâche l'image.
L'idée de cette manip m'est venue le jour où, par hasard, j'ai laissé ma chaîne sur Aux aprés avoir joué à la camecube.
Les 2 consoles étaient sur le meme hub péritel et comme la gc était reliée à la chaîne, le son de la snes est remonté en stereo sur ma chaîne :)
Pour la modif, j'ais utilisé 3 fils, une prise jack stereo femelle et 2 bouts de scotch.

#### Ajout d'une sortie pour ampli sur une super nintendo :

D'abord, il faut débrancher la console et mettre l'interrupteur sur ON pour vider le jus.
Ensuite, démonter le capot, retirer port manette, éjecteur de cartouches et interrupteur de courant.
Dévisser toutes les vis sur la carte mère, le cache métallique qui la protège et sur la prise du lecteur cartouche, déposer la carte mère.
Il faut ensuite repèrer la sortie vga et retourner la carte mère pour voir les soudures, les 4 pattes aux extrémités sont numérotées.
Les points qui nous interessent sont les 6 (ou 5), 11 et 12. Il faut souder sur chacun de ces points l'extremité d'un fil électrique gainé puis, faire passer ces fils de l'autre coté de la carte mère et enfin les scotcher pour éviter qu'ils ne bougent.
Aprés on soude les 3 fils sur les connecteurs de la prise jack.
Après, il faut percer un trou dans la coque et fixer la prise
Si le connecteur est long, comme celui que j'utilise et qu'il risque de toucher un autre élément (ici le radiateur), il faut isoler à coup de scotch d'électricien.
On teste un jeu stereo avec le son ampli pour être sûr de ne pas avoir inversé droite et gauche (le menu de starwing est parfait pour ça ;) ) et on referme la console.
Et voilà le travail :p
Tutorial réalisé par Faxydre.
Retour à la sous-rubrique :

- Sorties audio /video