Switcher une Megadrive 1. - Fudjiland : Bricolage de consoles oldies et cartmodding

Voici la version G o o g l e de la page mise en cache de http://www.fudjiland.com/sections.php?op=viewarticle&artid=7 extraite le 25 août 2007 14:14:51 GMT.
La version « En cache » proposée par G o o g l e correspond à la page telle qu’elle se présentait lors de la dernière consultation effectuée par Google.
Il se peut que la page ait été modifiée depuis cette date. Cliquez ici pour consulter la page actuelle (sans mises en valeur).
Cette page mise en cache peut renvoyer à des images qui ne sont plus disponibles. Cliquez ici pour obtenir uniquement le texte mis en cache.
Pour créer un lien avec cette page ou l'inclure dans vos favoris/signets, utilisez l'adresse suivante : `http://www.google.com/search?q=cache:AK-nGhXJXc8J:www.fudjiland.com/sections.php%3Fop%3Dviewarticle%26artid%3D7+fudjiland&hl=fr&ct=clnk&cd=51&gl=fr`.
Google n'est ni affilié aux auteurs de cette page ni responsable de son contenu.

Les termes de recherche suivants ont été mis en valeur : | fudjiland

Menu

- News
- Dossiers
- Downloads
- Liens
- Forums
- Membres
- Profile

Langage
En ligne :
1 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Devenez membre privilégié en cliquant ici
Activité du Site
Pages vues depuis 01/04/2006 : 99 228

- Nb. de Membres : 83
- Nb. d'Articles : 8
- Nb. de Forums : 0
- Nb. de Sujets : 2
- Nb. de Critiques : 0

Top 10 Statistiques

Switcher une Megadrive 1.

(494 mots dans ce texte ) - lu : 485 Fois

La megadrive première du nom est sans contexte la console la plus facile à switcher². Ainsi, avec l'aide de ce tutorial vous devriez y parvenir en, disons une demi-heure.
Matériel nécessaire :
- Une megadrive/genesis 1
- Un tournevis cruciforme
- Un fer à souder
- Un fil d'étain
- Deux interrupteurs 2 positions et 3 bornes
- Du fil
Attention, avant de modifier votre console, débranchez-la et mettez-la sur ON pour etre sur de vider le jus. Si vous ne le faites pas, vous risquez de griller le controlleur video.
Ensuite, élevez le dessus de la carosserie en faisant attention au fil qui part de la carte mère pour aller à la diode rouge.
Selon le model de la console, vous aurez ou non une grande plaque qui sert au refroidissement. Si vous en avez une, elevez-la.
Maintenant, il faut repérer les points qui déterminent la zone de la console. Sur la photo, la console est déjà switchée, les points en question sont là où vont tous les fils et se nomment JP1, JP2, JP3 et JP4
Comme le montre le schémas ci-dessous, le réglage de la console se fait par connection entre un point en haut et celui en-dessous. Donc, sur une megadrive pal, J4 et J2 sont reliés au plot au-dessus d'eux.
Pour switcher la megadrive, il faut commencer par couper ces connections avec un cutter. N'hésitez pas à faire une large coupure, il faut être sûr que le courant ne passe plus entre les bornes sinon la console risque d'être abimée.
Maintenant que les réglages par défaut de la console sont virés, on va passer à la pose des switchs.
Faites 2 trous ou vous voulez dans la coque de la console et fixez-y les 2 interrupteurs. Si vous choisissez sur la coque supérieure ne les fixez pas maintenant.
Soudez ensuite un fil à chaque borne des interrupteurs (donc 6 fils en tout). Il va sans dire que les fils doivent être suffisament long pour aller jusqu'aux plots sur la carte mère.
Une fois les switchs fixés à la console et les fils prêts, reliez-les à la carte mère comme sur le schéma ci-dessous, notez que JP3 et JP4 sont reliés entre eux comme JP1 et JP2.
Une fois les soudures terminées et avant de refermer la console, lancez un jeu puis actionnez le switch 50/60 pour voir s'il fonctionne bien. Pour tester le Jap/euro, il faut un jeu qui présente des différences comme Street of rage qui s'appelle Bare Knuckle en Jap, on peut aussi tester avec un jeu protegé.
Scotchez ensuite les fils à la carte mère pour éviter qu'ils ne se dessoudent et refermez la console.
Tutorial réalisé par Faxydre.
Retour à la sous-rubrique :

- Sega

Autres publications de la sous-rubrique :

- Switcher une Megadrive 2

- Switcher une master system (1 et 2)